## Instalação

* Instalação padrão
* Senha: password
* Após instalar
  + Instalar xenguest (se possível - não consegui ainda)
  + Editar /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    - Remover a linha HWADDR=
    - Adicionar a linha DHCP\_HOSTNAME=freepbx

## Criar Extension

* Applications/Extensions
* Quick Create Extension
  + Type: PJSIP
  + Extension Number: 200
  + Display Name: Fabiano Bonin
  + Outbound Caller ID: "Fabiano Bonin" <1940628787>
  + Email Address: fabiano@personalsoft.com.br
  + Demais opções padrões
* Apply Config

## Criar Trunk

* Connectivity/Trunks
* Add Trunk
* Add SIP (chan\_pjsip) Trunk
  + General
    - Trunk Name: twsolutions-out (não utilizar / no nome do trunk)
    - Outbound CallerID: <1940628787>
  + pjsip settings
    - Username: 3901
    - Secret: hcnd4ncenci4aW
    - SIP Server: comp4.twsolutions.net.br
* Apply Config

## Criar Outbound Routes

* Connectivity/Outbound Routes
* Add Outbound Route
  + Route Settings
    - Route Name: padrao
    - Trunk Sequence for Matched Routes
      * twsolutions/out
    - Dial Patterns
      * match pattern: X.