## <http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=21&t=98981>

<http://support.citrix.com/article/CTX140423>

## VM

* template: Other install media
* memória: 256MB
* storage: 512MB
* networking: habilitar todas as interfaces
* Start the new VM automatically: false

## Desabilitar viridian

xe vm-param-set platform:viridian=false uuid=[uuid]

## Instalação da ISO

* Packages
  + system
  + ppp
  + dhcp
  + advanced-tools
  + dude
  + ipv6
  + mpls
  + ntp
  + routing
  + security
  + user-manager

## Referências

https://bugs.xenserver.org/browse/XSO-122